Remont ogrodzenia przy kościele św. Zofii w Bliżynie

PRZEDMIAR ROBÓT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** |
| 1. | Rozbiórka muru kamiennego z segregacją materiału. | m3 | 37,1 |
| 2. | Wykonanie deskowania pod wykonanie ław fundamentowych i rdzeni. | m2 | 70,1 |
| 3. | Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych i rdzeni. Pręty o średnicy do 12 mm. | t | 0,459 |
| 4. | Montaż zbrojenia. | t | 0,459 |
| 5. | Betonowanie ław i rdzeni. Beton C 20/25. | m3 | 14,5 |
| 6. | Oczyszczenie kamieni przeznaczonych do ponownej zabudowy. | m3 | 29,1 |
| 7. | Odtworzenie muru z oczyszczonych kamieni. | m3 | 27,1 |
| 8. | Wykonanie ręczne wykopów dla zaspoinowania kamieni. | m3 | 26,4 |
| 9. | Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni kamiennych. | m2 | 298 |
| 10. | Usunięcie luźnych spoin. | m3 | 0,3 |
| 11. | Uzupełnienie ubytków spoin. | m3 | 0,5 |
| 12. | Odgrzybienie powierzchni kamiennych. | m2 | 298 |
| 13. | Dwukrotne wykonanie hydrofobizacji powierzchni kamiennych. | m2 | 417 |
| 14. | Zasypanie wykopów po uzupełnieniu spoin. | m3 | 26,4 |
| 15. | Wykonanie czap na górnych powierzchniach murów z piaskowca o grubości 6 cm wraz ze spoinowaniem. | m2 | 91,4 |
| 16. | Dwukrotne wykonanie hydrofobizacji powierzchni czap. | m2 | 107,1 |